|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **图 号** | **单位** | **数量** | **工序** | **单重Kg** | **总重Kg** |
| 1 | 标准桁架 | CB200-100-000 | 件 | 528 | 热浸锌 | 322 | 170016 |
| 2 | 高剪桁架 | CB200-110-000 | 件 | 112 | 热浸锌 | 338 | 37856 |
| 3 | 加强弦杆 | CB200-120-000 | 件 | 1248 | 热浸锌 | 89 | 111072 |
| 4 | 水平支撑架QR | CB200-350-000QR | 件 | 180 | 热浸锌 | 69 | 12420 |
| 5 | 竖向支撑架QR | CB200-360-000QR | 件 | 168 | 热浸锌 | 44 | 7392 |
| 6 | 抗风拉杆 | CB200-320-000EW | 件 | 180 | 热浸锌 | 43.8 | 7884 |
| 7 | 竖向风构 | CB200-310-000 | 件 | 180 | 热浸锌 | 15 | 2700 |
| 8 | 阴头端柱 | CB200-510-000 | 件 | 48 | 热浸锌 | 89 | 4272 |
| 9 | 阳头端柱 | CB200-500-000 | 件 | 48 | 热浸锌 | 77 | 3696 |
| 10 | 联系梁（四排） | CB200-340-000QR | 件 | 24 | 热浸锌 | 7.6 | 182.4 |
| 11 | 支座 | CB200-400-000 | 件 | 96 | 热浸锌 | 13.4 | 1286.4 |
| 12 | 支座板 | CB200-410-000 | 件 | 96 | 热浸锌 | 13 | 1248 |
| 13 | 路缘 | CB200-230-000 | 件 | 180 | 热浸锌 | 26 | 4680 |
| 14 | 热浸锌一批 |  | Kg | 364704.8 | 热浸锌 |  |  |
| 15 | 包装架一批 | 含螺母垫圈 | Kg | 3274.8 | 整包 |  |  |

**GW2024-2 HZCB200应急装配式公路钢桥 一批构件热浸锌、包装架整包**