**GW2024-1 100米钢桁架桥一批构件热浸锌、包装架制作整包**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **图 号** | **单位** | **数量** | **工序** | **单重Kg** | **总重Kg** |
|  | 1座主桥构件清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准弦杆A | HZGQ083-100-001 | 件 | 20 | 热浸锌 | 2055.09 | 41101.8 |
| 2 | 标准弦杆B | HZGQ083-100-002 | 件 | 20 | 热浸锌 | 2428.02 | 48560.4 |
| 3 | 弦杆接头 | HZGQ083-110-001 | 件 | 8 | 热浸锌 | 134.67 | 1077.36 |
| 4 | 端斜杆A | HZGQ083-120-001 | 件 | 8 | 热浸锌 | 1717.1 | 13736.8 |
| 5 | 端斜杆填板 | HZGQ083-120-003 | 件 | 16 | 热浸锌 | 18.2 | 291.2 |
| 6 | 端斜杆外拼板 | HZGQ083-120-004 | 件 | 16 | 热浸锌 | 23.7 | 379.2 |
| 7 | 端斜杆腹板拼接板 | HZGQ083-120-005 | 件 | 8 | 热浸锌 | 15.26 | 122.08 |
| 8 | 中间斜杆 | HZGQ083-130-001 | 件 | 76 | 热浸锌 | 697.9 | 53040.4 |
| 9 | 中间竖杆 | HZGQ083-140-001 | 件 | 18 | 热浸锌 | 1019.52 | 18351.36 |
| 10 | 端竖杆1 | HZGQ083-140-002 | 件 | 4 | 热浸锌 | 1008.97 | 4035.88 |
| 11 | 端竖杆2 | HZGQ083-140-003 | 件 | 4 | 热浸锌 | 461.67 | 1846.68 |
| 12 | 节点竖杆 | HZGQ083-150-001 | 件 | 20 | 热浸锌 | 50.99 | 1019.8 |
| 13 | 单车道横梁 | HZGQ083-200-100 | 件 | 23 | 热浸锌 | 1151.18 | 26477.14 |
| 14 | 横梁连接角钢1 | HZGQ083-201-000 | 件 | 92 | 热浸锌 | 17.2 | 1582.4 |
| 15 | 边桥面板 | HZGQ083-220-000 | 件 | 44 | 热浸锌 | 1707.39 | 75125.16 |
| 16 | 路缘板 | HZGQ083-221-000 | 件 | 22 | 热浸锌 | 36.81 | 809.82 |
| 17 | 加隙板C | HZGQ083-240-030 | 件 | 1 | 热浸锌 | 217.65 | 217.65 |
| 18 | 加隙板D | HZGQ083-240-040 | 件 | 1 | 热浸锌 | 312.53 | 312.53 |
| 19 | 竖向风构 | HZGQ083-320-400 | 件 | 44 | 热浸锌 | 48.76 | 2145.44 |
| 20 | 上平联撑杆A | HZGQ083-310-400 | 件 | 8 | 热浸锌 | 350.07 | 2800.56 |
| 21 | 上平联撑杆B | HZGQ083-310-100 | 件 | 2 | 热浸锌 | 510.93 | 1021.86 |
| 22 | 上平联斜杆1 | HZGQ083-310-300 | 件 | 9 | 热浸锌 | 579.2 | 5212.8 |
| 23 | 上平联斜杆2 | HZGQ083-310-200 | 件 | 18 | 热浸锌 | 279.8 | 5036.4 |
| 24 | 上平联节点板 | HZGQ083-310-001 | 件 | 18 | 热浸锌 | 53.8 | 968.4 |
| 25 | 上平联连接板 | HZGQ083-310-002 | 件 | 40 | 热浸锌 | 43.2 | 1728 |
| 26 | 下平联撑杆 | HZGQ083-320-100 | 件 | 44 | 热浸锌 | 156.25 | 6875 |
| 27 | 下平联节点板 | HZGQ083-320-001 | 件 | 11 | 热浸锌 | 66.5 | 731.5 |
| 28 | 下平联连接板1 | HZGQ083-320-200 | 件 | 20 | 热浸锌 | 37.2 | 744 |
| 29 | 下平联连接板2 | HZGQ083-320-300 | 件 | 22 | 热浸锌 | 19.6 | 431.2 |
| 30 | 下平联连接板3 | HZGQ083-320-500 | 件 | 4 | 热浸锌 | 37.2 | 148.8 |
| 31 | 门架节点板 | HZGQ083-330-001 | 件 | 4 | 热浸锌 | 21.7 | 86.8 |
| 32 | 桥门架连接板 | HZGQ083-330-100 | 件 | 8 | 热浸锌 | 18.66 | 149.28 |
| 33 | 桥门架撑杆 | HZGQ083-330-200 | 件 | 2 | 热浸锌 | 350.07 | 700.14 |
| 34 | 桥门架斜撑 | HZGQ083-330-300 | 件 | 8 | 热浸锌 | 160.45 | 1283.6 |
| 35 | 桥门架U形板 | HZGQ083-330-002 | 件 | 4 | 热浸锌 | 27.6 | 110.4 |
| 36 | 上弦节点板A | HZGQ083-400-001 | 件 | 32 | 热浸锌 | 192.4 | 6156.8 |
| 37 | 上弦节点板B | HZGQ083-400-002 | 件 | 8 | 热浸锌 | 256.8 | 2054.4 |
| 38 | 下弦节点板A | HZGQ083-410-001 | 件 | 32 | 热浸锌 | 207.2 | 6630.4 |
| 39 | 下弦节点板B | HZGQ083-410-002 | 件 | 8 | 热浸锌 | 229.8 | 1838.4 |
| 40 | 下弦节点板C | HZGQ083-410-003 | 件 | 8 | 热浸锌 | 216 | 1728 |
| 41 | 竖杆节点板A | HZGQ083-420-001 | 件 | 36 | 热浸锌 | 31.7 | 1141.2 |
| 42 | 竖杆节点板B | HZGQ083-420-002 | 件 | 44 | 热浸锌 | 86.2 | 3792.8 |
| 43 | 斜杆节点板A | HZGQ083-430-001 | 件 | 36 | 热浸锌 | 188.9 | 6800.4 |
| 44 | 斜杆节点板B | HZGQ083-430-002 | 件 | 8 | 热浸锌 | 230.5 | 1844 |
| 45 | 上弦内侧拼接板 | HZGQ083-440-001 | 件 | 80 | 热浸锌 | 44.6 | 3568 |
| 46 | 下弦内侧拼接板 | HZGQ083-440-002 | 件 | 112 | 热浸锌 | 45.5 | 5096 |
| 47 | 上弦腹板拼接板1 | HZGQ083-460-001 | 件 | 24 | 热浸锌 | 8.1 | 194.4 |
| 48 | 上弦腹板拼接板2 | HZGQ083-460-002 | 件 | 16 | 热浸锌 | 18.5 | 296 |
| 49 | 下弦腹板拼接板1 | HZGQ083-460-003 | 件 | 32 | 热浸锌 | 7.9 | 252.8 |
| 50 | 下弦腹板拼接板2 | HZGQ083-460-004 | 件 | 16 | 热浸锌 | 18.2 | 291.2 |
| 51 | 弦杆填板A | HZGQ083-470-001 | 件 | 32 | 热浸锌 | 5.6 | 179.2 |
| 52 | 护栏梁 | HZGQ083-540-020 | 件 | 88 | 热浸锌 | 97.86 | 8611.68 |
| 53 | 护栏立柱 | HZGQ083-540-010 | 件 | 46 | 热浸锌 | 35.23 | 1620.58 |
| 54 | 护栏端头 | HZGQ083-540-030 | 件 | 4 | 热浸锌 | 2.16 | 8.64 |
| 55 | 护栏梁接头 | HZGQ083-540-040 | 件 | 24 | 热浸锌 | 1.43 | 34.32 |
| 56 | 栏杆立柱 | HZGQ083-520-010 | 件 | 46 | 热浸锌 | 11.46 | 527.16 |
| 57 | 栏杆扶手 | HZGQ083-520-020 | 件 | 88 | 热浸锌 | 44.64 | 3928.32 |
| 58 | 人行道板 | HZGQ083-510-000 | 件 | 44 | 热浸锌 | 309.21 | 13605.24 |
| 59 | 支座连接板 | HZGQ083-630-001 | 件 | 4 | 热浸锌 | 102.5 | 410 |
| 60 | 支座连接角钢 | HZGQ083-630-002 | 件 | 4 | 热浸锌 | 15.7 | 62.8 |
| 61 | 支座填板 | HZGQ083-630-003 | 件 | 4 | 热浸锌 | 3.8 | 15.2 |
| 62 | 螺纹板 | HZGQ083-200-005 | 件 | 378 | 热浸锌 | 0.35 | 132.3 |
|  | 1套导梁构件清单 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 导梁标准弦杆 | HZGQ083-820-010 | 件 | 26 | 热浸锌 | 843.3 | 21925.8 |
| 64 | 导梁短弦杆 | HZGQ083-820-011 | 件 | 2 | 热浸锌 | 832.2 | 1664.4 |
| 65 | 导梁过渡弦杆 | HZGQ083-820-012 | 件 | 4 | 热浸锌 | 847.54 | 3390.16 |
| 66 | 导梁前端弦杆 | HZGQ083-820-013 | 件 | 2 | 热浸锌 | 1158.32 | 2316.64 |
| 67 | 导梁短接头 | HZGQ083-820-014 | 件 | 4 | 热浸锌 | 38.12 | 152.48 |
| 68 | 导梁标准斜杆 | HZGQ083-820-020 | 件 | 38 | 热浸锌 | 313.4 | 11909.2 |
| 69 | 导梁前端斜杆 | HZGQ083-820-021 | 件 | 2 | 热浸锌 | 266.12 | 532.24 |
| 70 | 导梁过渡斜杆 | HZGQ083-820-022 | 件 | 4 | 热浸锌 | 414.53 | 1658.12 |
| 71 | 导梁标准竖杆 | HZGQ083-820-030 | 件 | 20 | 热浸锌 | 236.08 | 4721.6 |
| 72 | 导梁长竖杆 | HZGQ083-820-031 | 件 | 4 | 热浸锌 | 487.5 | 1950 |
| 73 | 导梁短竖杆 | HZGQ083-820-032 | 件 | 2 | 热浸锌 | 218.84 | 437.68 |
| 74 | 导梁过渡竖杆 | HZGQ083-820-033 | 件 | 2 | 热浸锌 | 271.93 | 543.86 |
| 75 | 导梁撑杆 | HZGQ083-820-040 | 件 | 32 | 热浸锌 | 321.93 | 10301.76 |
| 76 | 导梁斜撑 | HZGQ083-820-041 | 件 | 62 | 热浸锌 | 140.17 | 8690.54 |
| 77 | 导梁撑杆接头 | HZGQ083-820-042 | 件 | 6 | 热浸锌 | 11.39 | 68.34 |
| 78 | 导梁过渡斜撑1 | HZGQ083-820-043 | 件 | 2 | 热浸锌 | 135 | 270 |
| 79 | 导梁过渡斜撑2 | HZGQ083-820-044 | 件 | 2 | 热浸锌 | 135.93 | 271.86 |
| 80 | 导梁拉杆1 | HZGQ083-820-045 | 件 | 10 | 热浸锌 | 211 | 2110 |
| 81 | 导梁拉杆2 | HZGQ083-820-046 | 件 | 2 | 热浸锌 | 232.65 | 465.3 |
| 82 | 导梁节点板1 | HZGQ083-820-101 | 件 | 60 | 热浸锌 | 54.92 | 3295.2 |
| 83 | 导梁节点板2 | HZGQ083-820-102 | 件 | 60 | 热浸锌 | 21.68 | 1300.8 |
| 84 | 导梁节点板3 | HZGQ083-820-103 | 件 | 128 | 热浸锌 | 13.29 | 1701.12 |
| 85 | 导梁节点板4 | HZGQ083-820-104 | 件 | 4 | 热浸锌 | 81.2 | 324.8 |
| 86 | 导梁节点板5 | HZGQ083-820-105 | 件 | 4 | 热浸锌 | 87.1 | 348.4 |
| 87 | 导梁节点板6 | HZGQ083-820-106 | 件 | 66 | 热浸锌 | 17.71 | 1168.86 |
| 88 | 导梁节点板7 | HZGQ083-820-107 | 件 | 64 | 热浸锌 | 9.23 | 590.72 |
| 89 | 导梁节点板8 | HZGQ083-820-108 | 件 | 16 | 热浸锌 | 39.8 | 636.8 |
| 90 | 导梁节点板9 | HZGQ083-820-109 | 件 | 4 | 热浸锌 | 54.4 | 217.6 |
| 91 | 过渡弦杆腹板连接板 | HZGQ083-820-201 | 件 | 8 | 热浸锌 | 7.06 | 56.48 |
| 92 | 导梁连接板A | HZGQ083-820-203 | 件 | 40 | 热浸锌 | 17.35 | 694 |
| 93 | 导梁连接板B | HZGQ083-820-204 | 件 | 4 | 热浸锌 | 13.07 | 52.28 |
|  | 1套架设系统构件清单 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 滑道 | HZGQ083-810-200 | 件 | 8 | 热浸锌 | 2674.56 | 21396.48 |
| 95 | 滑块 | HZGQ083-810-100 | 件 | 16 | 热浸锌 | 268.76 | 4300.16 |
| 96 | 垫块 | HZGQ083-810-300 | 件 | 6 | 热浸锌 | 67.95 | 407.7 |
| 97 | 支撑滑轮 | HZGQ083-810-400 | 件 | 3 | 热浸锌 | 64.5 | 193.5 |
| 98 | 冲钉 | HZGQ083-830-001 | 件 | 350 | 热浸锌 | 0.6 | 210 |
| 99 | 热浸锌一批 |  |  |  | 热浸锌 |  | 499356.96 |
| 100 | 包装架一批 |  |  |  | 整包 |  | 2496.78 |